SEZNAM PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)
Účel dokumentu: Tento seznam slouží ke zjištění dostupnosti podkladů pro zpracování PENB. Podklady přebíráme v elektronické podobě (PDF, scan, foto).
	A) Projektová dokumentace

	
ANO
	
NE

	1. Půdorysy všech podlaží
	☐
	☐

	Poznámka:

	2. Řez příčný a podélný
	☐
	☐

	Poznámka: 

	3. Skladby konstrukcí (technická zpráva / výkresy)
	☐
	☐

	Poznámka:

	4. Pohledy
	☐
	☐

	Poznámka:



	B) Technologie

	
ANO
	
NE

	1. Vytápění
	☐
	☐

	Poznámka:

	2. Příprava teplé vody
	☐
	☐

	Poznámka:

	3. Další (větrání, chlazení, solární systémy)
	☐
	☐

	Poznámka:



	C) Změny oproti poskytnuté dokumentaci

	
ANO
	
NE

	1. Zateplení
	☐
	☐

	Poznámka:

	2. Výměna oken
	☐
	☐

	Poznámka:

	3. Další změny
	☐
	☐

	Poznámka:




VYSVĚTLIVKY
A) Projektová dokumentace
A) 1. Půdorysy: plány všech podlaží (včetně sklepů a technického přízemí).	
A) 2. Řezy budovou: dokumentace s vyznačenou výškou pater a tloušťkou stropů. Většinou obsahuje také skladby konstrukcí.	
A) 3. Technická zpráva: Potřebná v případě, že výkresy půdorysu a řezu neobsahují skladby konstrukcí.	
A) 4. Pohledy: Výkresy pohledů na objekt ze všech světových stran	

B) Technologie
B) 1. Vytápění: Informace o zdroji (např. plynová kotelna, dálkové teplo CZT, tepelné čerpadlo). Fotka štítku zdroje: výrobce, typ, výkon.  	
B) 2. Příprava teplé vody: Způsob ohřevu (centrální v domě / v bytech), objem zásobníků (bojlerů) a počet. Fotka štítku: výrobce, typ, výkon, objem, počet.  	
B) 3. Další: Specifikace vzduchotechniky, klimatizace nebo solárních panelů, pokud jsou v domě instalovány. Projektová dokumentace realizace.	

C) Změny oproti poskytnuté dokumentaci
C) 1. Zateplení: Pokud dům prošel zateplením, které není v původních plánech. (Rozsah, typ izolantu, tloušťka; např.: Všechny obvodové stěny, EPS 70F, tl. 16 cm.)	
C) 2. Výměna oken: Informace o nových oknech (např. plastová/dřevěná, dvojskla / trojskla, rok instalace)	
C) x. Další: Jakékoli další změny: Například: přístavby, zateplení stropu sklepu/půdy, zasklení lodžijí, změna využití prostor např.: dříve nevytápěný sklep -> vytápěná kancelář.	
